Starting iperf server (iq3vv-3): iperf server started

Starting iperf client (iq3vv-4): Connecting to host iq3vv-3, port 5201

[ 5] local 10.217.199.151 port 51656 connected to 10.170.77.23 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 4.80 MBytes 40.2 Mbits/sec 522 4.24 KBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 4.44 MBytes 37.3 Mbits/sec 418 5.66 KBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 4.72 MBytes 39.6 Mbits/sec 423 4.24 KBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 4.60 MBytes 38.6 Mbits/sec 497 2.83 KBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 4.84 MBytes 40.6 Mbits/sec 567 4.24 KBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 4.68 MBytes 39.3 Mbits/sec 454 8.48 KBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 4.59 MBytes 38.5 Mbits/sec 408 4.24 KBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 4.58 MBytes 38.4 Mbits/sec 479 5.66 KBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 4.41 MBytes 37.0 Mbits/sec 468 5.66 KBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 4.60 MBytes 38.6 Mbits/sec 451 8.48 KBytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.00 sec 46.3 MBytes 38.8 Mbits/sec 4687 sender

[ 5] 0.00-10.26 sec 46.3 MBytes 37.8 Mbits/sec receiver