node: K7AZ-4-5-6

model: Ubiquiti Rocket M XW

!!!! UNSUPPORTED DEVICE !!!!

boardid: 0xffff

Device has not been tested. Please file a ticket with your experiences.

br-lan 00:02:03:05:05:06

eth0 00:02:03:05:05:06

eth0.1 00:02:03:05:05:06

eth0.2 00:02:03:05:05:06

eth0.3975 00:02:03:05:05:06

tunl0 00-00-00-00-00-00-00-44-00-00-00-00-00-00-00-00

wlan0 00:02:03:04:05:06

/proc/cpuinfo

system type : Atheros AR9344 rev 2

machine : Ubiquiti Rocket M XW

processor : 0

cpu model : MIPS 74Kc V4.12

BogoMIPS : 278.93

wait instruction : yes

microsecond timers : yes

tlb\_entries : 32

extra interrupt vector : yes

hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]

isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2

ASEs implemented : mips16 dsp dsp2

Options implemented : tlb 4kex 4k\_cache prefetch mcheck ejtag llsc dc\_aliases perf\_cntr\_intr\_bit nan\_legacy nan\_2008 perf

shadow register sets : 1

kscratch registers : 0

package : 0

core : 0

VCED exceptions : not available

VCEI exceptions : not available

nvram

hsmmmesh.settings=settings

hsmmmesh.settings.wifimac='00:02:03:04:05:06'

hsmmmesh.settings.mac2='4.5.6'

hsmmmesh.settings.dtdmac='111.233.50'

hsmmmesh.settings.node='K7AZ-4-5-6'

hsmmmesh.settings.config='mesh'