Starting iperf server (ir3ufr-1): iperf server started

Starting iperf client (i3rke-1) : Connecting to host ir3ufr-1, port 5201

[ 5] local 10.104.88.95 port 40302 connected to 10.108.213.95 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 819 KBytes 6.71 Mbits/sec 0 55.1 KBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 745 KBytes 6.10 Mbits/sec 0 65.0 KBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 740 KBytes 6.05 Mbits/sec 0 80.6 KBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 844 KBytes 6.92 Mbits/sec 0 90.5 KBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 887 KBytes 7.26 Mbits/sec 0 103 KBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 800 KBytes 6.56 Mbits/sec 0 103 KBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 919 KBytes 7.53 Mbits/sec 0 103 KBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 906 KBytes 7.43 Mbits/sec 0 103 KBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 809 KBytes 6.63 Mbits/sec 0 103 KBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 822 KBytes 6.73 Mbits/sec 0 103 KBytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.00 sec 8.10 MBytes 6.79 Mbits/sec 0 sender

[ 5] 0.00-10.06 sec 8.03 MBytes 6.69 Mbits/sec receiv

Starting iperf server (i3rke-1): iperf server started

Starting iperf client (ir3ufr-1) : Connecting to host i3rke-1, port 5201

[ 5] local 10.108.213.95 port 37860 connected to 10.104.88.95 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 631 KBytes 5.17 Mbits/sec 33 41.0 KBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 643 KBytes 5.27 Mbits/sec 61 41.0 KBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 542 KBytes 4.44 Mbits/sec 45 28.3 KBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 714 KBytes 5.85 Mbits/sec 59 41.0 KBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 714 KBytes 5.85 Mbits/sec 49 41.0 KBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 701 KBytes 5.74 Mbits/sec 60 41.0 KBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 588 KBytes 4.82 Mbits/sec 40 26.9 KBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 588 KBytes 4.81 Mbits/sec 52 45.2 KBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 675 KBytes 5.53 Mbits/sec 38 45.2 KBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 587 KBytes 4.81 Mbits/sec 50 21.2 KBytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.00 sec 6.23 MBytes 5.23 Mbits/sec 487 sender

[ 5] 0.00-10.04 sec 6.17 MBytes 5.15 Mbits/sec receiver